	                              題目液化石油氣零售業安全技術人員訓練題庫
一、是非題

	答案

	1.   液化石油氣零售業安全技術人員對於用戶處所之供氣設備，應
  每2年提供一次安全檢測服務，並代為檢測燃氣設備。
	○

	2.   使用瓦斯爐具如通風不良、燃燒不完全，會產生無色無味的一氧化碳有毒氣體。
	○

	3.   D類火災，又稱金屬火災，指鈉、鉀、鎂、鋰與鋯等金屬物質引起之火災。
	○

	[bookmark: _GoBack]4.   天然氣主要成分為甲烷。
	○

	5.   液化石油氣儲存場所設置位置與販賣場所距離不得超過5公里。但設有圍牆防止非相關人員進入並有24小時專人管理，其距離得為20公里。
	○

	6.   瓦斯行的「儲存場所證明書」依規定瓦斯行應向儲存場所所在地消防機關申請，會同有關單位查核。
	○

	7.  逾期液化石油氣鋼瓶送去分裝場可灌氣。
	X

	說明：「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第78條規定，逾期液化石油氣容器分裝場不得灌氣或置於灌裝臺。
	

	8.  依消防法規定，液化石油氣容器應定期檢驗，零售業者應於檢驗期限屆滿前，將容器送經中央主管機關登錄之容器檢驗機構實施檢驗，經檢驗合格並附加合格標示後，始得繼續使用。
	○

	9.  液化石油氣係由原油煉製或天然氣處理過程中所析出的丙烷與丁烷混合而成，在常溫常壓下為氣體，經加壓或冷卻即可液化，通常是加壓裝入鋼瓶中供用戶使用，故又稱之為液化瓦斯或桶裝瓦斯。
	○

	10.  液化石油氣經加壓灌裝入鋼瓶內是液體，但流出容器就會變成氣體，氣化後之體積較液體體積擴增250倍；熱值每公斤約10720千卡。液化石油氣氣化後之重量約為空氣的1.5倍，因此漏氣時，易滯留在低處或角落。當空氣中混入百分之1.8至9.5的液化石油氣，遇到火源便會產生燃燒或爆炸。
	○

	11.  屋外式燃氣熱水器應安裝於屋外通風良好處，若需安裝在室內環境，應改用強制排氣式熱水器。
	○

	12.  瓦斯熱水器、瓦斯爐及其管線必須定期檢修。
	○

	13.  使用瓦斯器具完畢及睡覺前，應檢查是否已關閉瓦斯開關。
	○

	14.  瓦斯外洩時，首應使環境通風，等待瓦斯自然散去，並可開啟抽油煙機或電風扇加速排出瓦斯。
	X

	說明：瓦斯外洩時，首應使環境通風，等待瓦斯自然散去，千萬不可
　　　開啟抽油煙機或電風扇，以免因為火花引起氣爆。
	

	15.  使用瓦斯鋼瓶應注意鋼瓶上的檢驗卡標示「下次檢驗期限」是否到期，若發現瓦斯鋼瓶已過期，應拒絕使用。
	○

	16.  瓦斯行不論儲氣量多寡，均無需設置氣體漏氣警報器。
	X

	說明：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第69條規定，瓦斯行儲氣量80公斤以上者，應設置氣體漏氣警報器。
	

	17.  瓦斯行可使用火源煮食。
	X

	說明：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標
      準暨安全管理辦法」第69條規定，瓦斯行不得使用火
      源。
	

	18.  於瓦斯軟管連接處，建議使用防止管線脫落之固定環，防止管
     線不慎拉扯時脫落造成漏氣。
	○

	19.  鋼製液化石油氣容器表面應漆成灰色，並應以紅漆直寫填充內容物名稱(如註明「液化石油氣」字樣)，另瓶身標示經營者的商號及電話，可用貼紙、麥可筆手寫取代。
	X

	說明：液化石油氣容器瓶身應以紅漆標示液化石油氣處理場所經營者
      之商號及電話，以資辨識，不可用貼紙、麥可筆手寫。
	

	20.  液化石油氣與天然氣皆具無色、無味、無毒、易燃、易爆特性。基於安全考量皆添加臭味劑，以防止意外洩漏而造成危險。
	○

	21.  液化石油氣容器係指液化石油氣容器之瓶身，含護圈及鋼裙。
	○

	22.  住宅區僅可申請為瓦斯行之辦公聯絡處所使用，不得作為販賣、儲存場所使用；辦公聯絡處所之液化石油氣存放量則比照家庭使用備用量。
	○

	23.　消防法所處之罰鍰，經限期繳納逾期未繳納者，增加1倍滯納金。 
	X

	說明：消防法所處之罰鍰，經限期繳納逾期未繳納者，由主管機關移
　　　送法院強制執行。
	

	24.  危險物品運送人員，應經交通部許可之專業訓練機構訓練合格，並領有訓練證明書，始得駕駛裝載危險物品之汽車。
	○

	25.  裝載瓦斯車輛應隨車配備滅火器及個人防護裝備，俾於意外事故發生時，及時處理火災事故，避免人身受到傷害。
	○

	26.  裝載瓦斯車輛應於車頭及車尾懸掛布質三角紅旗之危險標識，車輛之左、右兩側及後方懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌。
	○

	27.  裝載瓦斯車輛行經高速公路時，應行駛外側車道，並禁止變換車道。
	○

	28.  燃氣熱水器承裝業安裝熱水器及其配管之材料、規格，應使用符合國家標準的產品。
	○

	29.  燃氣熱水器要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格技術士為之。
	○

	30.  瓦斯行將已灌氣未逾期鋼瓶放置於空地，違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」有關容器應儲存於儲存場所或容器保管室之規定，可依消防法第42條規定處置。
	○

	31.  小貨車裝載承裝液化石油氣鋼瓶長期停放時，並未違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」規定。
	X

	說明：小貨車裝載承裝液化石油氣鋼瓶長期停放時，違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」有關容器應儲存於儲存場所之規定，可依消防法第42條規定處置。
	

	32.  液化石油氣灌氣容器與殘氣容器可橫擺放置且可重疊堆放，不用分開儲存。
	X

	說明：液化石油氣灌氣容器與殘氣容器分開儲存，不可重疊堆放。
	

	33.  瓦斯行的瓦斯鋼瓶應經檢驗合格並附加合格標示後，始得繼續使用。
	○

	34.  依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」規定，分裝場不得於其他場所以槽車等方式灌氣裝卸家庭或營業用液化石油氣。
	○

	35.  瓦斯行依規定應設置滅火效能值A4B10滅火器1具以上，但樓地板面積200平方公尺以上者，每50平方公尺（含未滿）應增設1具。
	X

	說明：依「各類場所消防安全設備設置標準」第207條及第228條規定，可燃性高壓氣體相關場所(如瓦斯行、串接場所...)至少要設置2具滅火器，每具滅火器(A4B10)對普通火災具有4個以上滅火效能值，對油類火災具有10個以上滅火效能值。
	

	36.  石油管理法規定液化石油氣零售業應確保銷售之液化石油氣重量與桶裝高壓氣體容器標示之重量相符。
	○

	37.  違反石油管理法規定，有關銷售重量之容許誤差範圍、零售價格之資訊揭示或其他應遵行事項之規定者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並命其限期改善。
	○

	38.  瓦斯行以小貨車或機車運送液化石油氣鋼瓶，倘未依「道路交通安全規則」注意行車安全，若運載不當或碰撞擠壓，易造成高壓氣體之外洩或爆炸，難以預估之災害。
	○

	說明：車輛裝載危險物品應遵守「道路交通安全規則」第84條規
      定。
	

	 39.  瓦斯壓力調整器設置後，應以小蘇打水來檢查是否漏氣或裝接      
      不確實。
	X

	說明：應以肥皂水或測漏液來檢查是否漏氣。
	

	40.  天然氣比重較空氣重，漏氣時，易往下飄散。空氣中之天然氣    
     含量達5％至15％之間，遇到火源即會引起燃燒或爆炸。
	X

	說明：天然氣比重較空氣輕，漏氣時，易往上飄散；與液化石油氣不
      同。
	X

	41.  瓦斯行屬「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」所稱之可燃性高壓氣體儲存場所。
	X

	說明：瓦斯行屬上開管理辦法所稱之可燃性高壓氣體處理場所。
	

	42.  以獨資或合夥方式經營之瓦斯行，應依商業登記法規定，由商業負責人向商業所在地之主管機關（縣市政府），辦理商業登記之申請。
	○

	43.  一桶瓦斯對二組以上瓦斯器具使用時，需要一組調整器。
	X

	說明：一桶瓦斯對二組以上瓦斯器具使用時，需要二組調整器。
	

	44.  液化石油氣零售業販售液化石油氣予新用戶時，由安全技術人員提供安全檢測服務。如燃氣設備有安全上疑慮，應告知用戶改善建議，並向當地消防機關通報。
	○

	45.  注重瓦斯爐具使用安全，外出時應確實檢查及關閉瓦斯開關。
	○

	46.  瓦斯爐不要使用太長的燃氣用軟管，長度最好不超過3公尺。
	X

	說明：「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準
      暨安全管理辦法」第73條之1規定，燃氣用軟管長度不得超
      過1.8公尺。
	

	47.  瓦斯爐的軟管接頭應使用夾具固定，以防止脫落。
	○

	48.  瓦斯行應檢查瓦斯鋼瓶有無鋼瓶檢驗卡及容器是否逾期未送驗。
	○

	49.  瓦斯爐的溫度感知裝置是一種安全裝置。
	○

	50.  將瓦斯器具燃燒所需之空氣導進室內叫供氣。
	○

	51.  將瓦斯器具燃燒所產生之廢氣排放至室外叫排氣。
	○

	52.  民眾購買液化石油氣最後一次交易日期超過1年而未繼續使用或因改用其他燃料，未將容器即時歸還瓦斯行，瓦斯行得向民眾收取檢驗費。
	X

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」
      第9點規定，超過1年未將容器即時歸還瓦斯行，瓦斯行得向
      民眾收取容器使用費。
	

	53.  檢查舊的瓦斯軟管時，應折彎檢查是否龜裂，折彎處檢查後不必將舊接口端切除，即可直接套入器具。
	X

	說明：檢查舊的瓦斯軟管時，應折彎檢查是否龜裂，折彎處檢查後將舊接口端切除，接頭確認束環是否有鎖緊，確保瓦斯軟管不脫落，開火後確認火焰是否呈現正常藍火。
	

	54.  在密閉空間內燃燒瓦斯，無供、排氣口或通風不良就有可能產生一氧化碳而導致中毒。
	○

	55.  液化石油氣受熱時，氣化後體積膨脹甚大，故儲存時應特別注意安全，其容器應遠離火源，以免發生爆炸。
	○

	56.  液化石油氣用的氣體偵測器，其裝設高度以在其管路或用氣設備上方，或接近天花板為宜。
	X

	說明：液化石油氣因比空氣重，氣體偵測器應裝設下方靠近地板處。
	

	 57. 「家用液化石油氣供氣定型化契約範本」明列，可收取之容器
     保證金為100元以上。
	X

	說明：「家用液化石油氣供氣定型化契約範本」可收取之中容器保證
     金為300元以上，並不得高於新容器售價。
	

	 58. 換裝桶裝瓦斯或卡式瓦斯罐要注意，務必先關閉使用中之爐具
     點火開關，並熄滅周遭火源。
	○

	 59. 換上新的瓦斯桶或卡式瓦斯罐後，於開啟使用前務必確認瓦斯
     軟管(或卡式爐卡榫)已正確緊密接合，無飄散出瓦斯氣味。打
     開瓦斯桶開關閥時，勿將開關閥轉全開到底以避免卡死而無法
     關閉。 
	○

	60.  液化石油氣零售業安全技術人員執行用戶安全檢測服務，應備置用戶安全檢測紀錄表，記載用戶之姓名或名稱、住址及檢測項目等。
	○

	61.  貼有檢驗合格標識的瓦斯調整器，依國家標準規定是不得變更調整壓力之結構。
	○

	62.  瓦斯行營業場所只規定不可使用火源，但仍可以抽菸。
	X

	說明：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標
      準暨安全管理辦法」第69條規定，瓦斯行不得使用火源，菸
      頭火源亦屬之。
	

	 63.  液化石油氣販賣場所儲放液化石油氣，總儲氣量不得超過88
      公斤，超過部分得設容器保管室儲放之。但總儲氣量以1000
     公斤為限。
	X

	說明：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標
      準暨安全管理辦法」第73條規定，液化石油氣販賣場所儲放
      液化石油氣，總儲氣量不得超過128公斤。
	

	64.  瓦斯行應於液化石油氣容器串接使用場所之燃氣導管竣工檢查完成後15日內，將竣工檢查資料報請當地消防機關備查。
	○

	65.  液化石油氣容器串接使用量達80公斤以上之場所，應設置氣體漏氣警報設備。
	○

	66.  液化石油氣容器串接使用量在超過120公斤至300公斤以下者，容器應與用火設備保持2公尺以上距離。
	○

	67.  瓦斯行應輔導營業場所業者將瓦斯桶置放於戶外通風良好處及自行換裝瓦斯桶之安全注意事項。另容器應使用鐵鏈或柵欄等措施固定，以防止傾倒。
	○

	68.  瓦斯行業者應與客戶訂定「家用液化石油氣供氣定型化契約」，消費權利義務說清楚，保障民眾與瓦斯行權益。
	○

	 69.  液化石油氣的燃燒界限，一般約為1.8~9.5％；天然氣(甲烷)
      的燃燒界限，一般約為5~15％。
	○

	 70.  液化石油氣儲存場所可以儲放逾期容器。
	X

	說明：液化石油氣儲存場所不可以儲放逾期容器。
	

	 71.  瓦斯桶若經日光直射，容易使瓦斯桶溫度上升及內部壓力升高，而有致災風險，應施以遮陽措施。
	○

	 72.  鋼製液化石油氣容器最高的使用年限不得超過40年。
	X

	說明：鋼製液化石油氣容器最高的使用年限不得超過30年。
	

	 73.  液化石油氣零售業安全技術人員每3年應接受複訓1次，每次
      複訓時數不得少於8小時。
	X

	說明：液化石油氣零售業安全技術人員訓練專業機構登錄及管理辦法第8條規定，取得安全技術人員資格者，應自初訓結束之日起，每2年至少接受複訓1次。
	

	 74.  安全技術人員針對零售業營業場所之液化石油氣容器實施自主檢查，容器外觀不得有顯著損傷、凹痕、腐蝕變形等有漏氣之虞情形。
	○

	 75.  消防法規定公共危險物品及可燃性高壓氣體應依其容器、裝載及搬運方法進行安全搬運；達管制量時，應在製造、儲存或處理場所以安全方法進行儲存或處理。
	○

	 76.  液化石油氣容器串接使用場所使用量超過200公斤者，即應設
      置自動緊急遮斷裝置。
	X

	說明：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標
     準暨安全管理辦法」第73條之1規定，液化石油氣容器串接
      使用場所使用量超過300公斤至1000公斤以下者，應設置自
      動緊急遮斷裝置。
	

	77.  可燃性高壓氣體儲存場所之灌氣容器與殘氣容器，應分開儲存，並直立放置，且灌氣容器並應採取防止因容器之翻倒、掉落引起衝擊或損傷附屬之閥等措施。
	○

	 78.  液化石油氣氣化後，其體積較液態時大約膨脹150倍。
	X

	說明：液化石油氣氣化後，其體積大約膨脹250倍。
	

	 79.  液化石油氣體為無色、無味、無臭，但為易燃高壓氣體，為警
      示其洩漏，所以添加少量甲醇。
	X

	說明：添加少量臭劑乙硫醇。
	

	 80.  瓦斯業者未正確安裝、維修、保養供應設備或未告知消費者供
      應設備正確使用方法與危險事項，致消費者、同居人、共同生
      活人或使用人受損害者，瓦斯業者不須負賠償責任。
	X

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」
第12點規定，瓦斯業者未正確安裝、維修、保養供應設備或未告知消費者供應設備正確使用方法與危險事項，致消費者、同居人、共同生活人或使用人受損害者，瓦斯業者應負賠償責任。瓦斯業者之受僱人有前項情形者，瓦斯業者與該受僱人應連帶負賠償責任。
	

	81.  瓦斯業者提供之液化石油氣容器，其下次檢驗日期，不得少於5天安全期使用期限。
	X

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」第4點規定，不得少於10天安全期使用期限。
	

	 82.   拆除調整器前，應先將液化石油氣容器開關閥打開，以利排出
      殘氣。
	X

	說明：依「經營家用液化石油氣零售事業者用戶安全檢查表」，拆除調整器前，須關閉周圍火源及確保液化石油氣容器閥之閥門完全關閉，避免殘氣流出。
	

	 83.  瓦斯軟管應符合國家標準，且應平正安裝並保持固定，不使其變形或移動；瓦斯軟管接頭應使用夾具固定，以防止脫落。 
	○

	 84. 液化石油氣液體遇熱會膨漲，所以灌裝時禁止過量填充。
	○

	 85. 液化石油氣與液化天然氣在常溫下皆為氣體，當其洩漏時，天
     然氣是往下沉，而液化石油氣是向上飄。
	X

	說明：洩漏時，天然氣較空氣輕是往上飄，而液化石油氣較空氣重是
      向下沉。
	

	 86.  液化石油氣容器串接使用場所，串接使用量不得超過1200公
      斤。
	X

	說明：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標
      準暨安全管理辦法」第73條之1規定，液化石油氣容器串接
      使用量不得超過1000公斤。
	

	 87.  經常檢查瓦斯開關、瓦斯軟管等，有無鬆動、破損。出遠門
      時，或睡覺前，牢記關瓦斯開關。
	○

	 88.  小吃攤販常於路邊擺放瓦斯桶且未予固定，致可能遭機車
      衝撞而發生外洩氣爆。
	○

	 89.  換裝瓦斯時，如忘記先關閉瓦斯開關及附近火源，可能導致瓦
      斯外洩氣爆。
	○

	 90.  挑選瓦斯爐時，需確認是否具有經濟部標準檢驗局的商品安
      全標章，對使用安全上來說會更有保障
	○

	91.  瓦斯外洩緊急處置要領「禁、關、推、離」四步驟是指：
      1、禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花。
      2、關：關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關閥。
      3、推：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去。
      4、離開現場到戶外，並撥打119報案。
	○

	 92.  液化石油氣備用量，供營業使用者，不得超過100公斤；供家
      庭使用者，不得超過50公斤。
	X

	說明：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標
      準暨安全管理辦法」第73條規定，液化石油氣備用量，供營
      業使用者，不得超過80公斤；供家庭使用者，不得超過40公
      斤。
	

	 93.  瓦斯行應於每年5月及11月向販賣場所及供應設備所在地之消防機關，申報供氣之容器串接使用場所相關資料。
	X

	說明：依「容器串接使用場所供應設備暨竣工檢查申報備查注意事項」第2點規定，瓦斯行應於每年4月及10月向販賣場所及供應設備所在地之消防機關，申報供氣之容器串接使用場所相關資料。
	

	 94.  烹煮食物時應注意人離火熄，不能煮東西時離開家，突發狀況難以預料；又煮湯或燒水時，不要裝太滿，以免火被溢出的湯、水澆熄，以致氣體外洩引發意外事故。
	 ○

	 95.  當空氣中液化石油氣濃度達6%~15%時，遇到火源可能產生燃燒
     或爆炸。
	X

	說明：當空氣中液化石油氣濃度達1.95%~9%時，遇到火源可能產生燃
     燒或爆炸。
	

	 96.  家用液化石油氣供氣定型化契約，契約審閱期間至少7日。
	X

	說明：家用液化石油氣供氣定型化契約，契約審閱期間至少3日。
	

	97.      液化石油氣主要成分是甲烷、乙烷及少許丙烷。
	X

	說明：液化石油氣主要成分是丙烷、丁烷。
	

	98.   已用完液化石油氣之空瓶，應注意將瓶上開關關閉，以免瓶內
      殘氣外洩，引起危險。
	○

	99.       液化石油氣安全技術人員針對零售業營業場所之液化石油氣容
     器實施自主檢查，容器外觀不得有顯著損傷、凹痕、腐蝕變形
     等有漏氣之虞情形。
	○

	100.  瓦斯爐焰口被污物碳化阻塞時通常表現為火焰短小、火焰紅色
      、火焰參差不齊。
	○





































二、選擇題
	                            題目
	答案

	1. 液化石油氣為國內最常使用的能源之一，因其具有何種優點(1)高熱值(2)低污染(3)經濟(4)以上都是 。
	4

	2. 消防法第42條規定有關位置、構造及設備未符合設置標準，或儲存、處理及搬運未符合安全管理規定者，處其管理權人或行為人新臺幣(1)2萬元以上10萬元以下罰鍰(2)2萬元以上30萬元以下罰鍰(3)3萬元以上15萬元以下罰鍰(4)未規定罰鍰。
	2

	3. 依「經營家用液化石油氣零售事業者資料申報作業辦法」規定，液化石油氣零售業者應備置資料，於每年何時向轄區消防機關申報並至少保存2年以備查核?(1)6月及11月(1)3月及9月(3)1月及7月(4)4月及10月。
	4

	4.     家庭用之液化石油氣瓦斯爐標準使用壓力範圍為：
       (1)100～200mmH2O(2)100～200mmHg(3)200～330mmH2O
 (4) 200～330mmHg。
	3

	說明：使用液化石油氣之家用燃氣器具(如瓦斯爐、熱水器等)之適用燃氣壓力皆以280 mmH2O為基準設計，爰其匹配使用之壓力調整器出口壓力大約為280mmH2O。
	

	5.    瓦斯行自設儲存場所僅供1家販賣場所使用時，其面積不得少
於(2)8平方公尺(2)10平方公尺(3)12平方公尺(4)15平方公尺。
	2

	6.    瓦斯行聯合設置儲存場所或委託分裝場代為儲存者，每一瓦斯行之使用面積不得少於(1)4平方公尺(2)6平方公尺(3)8平方公尺(4)10平方公尺。
	2

	7.    消費者液化石油氣鋼瓶用罄後，送回販賣場所時，鋼瓶不無逾期之可能，故得劃設待驗區暫存，其儲存瓶數不超過(1)8支(2)10支(3)12支(4)14支。
	2

	8.    瓦斯行販賣地點有明確劃定未灌氣逾期鋼瓶送驗區(如區域標示界線)，面積以(1)1平方公尺(2)2平方公尺(3)3平方公尺(4)4平方公尺 為原則。
	1

	9.    瓦斯行依規定應設置滅火效能值A4B10滅火器(1)1具(2)2具(3)3具(4)4具以上。
	2

	10.   瓦斯行屬「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」所稱之可燃性高壓氣體(1)製造場所(2)處理場所(3)儲存場所(4)以上皆非。
	2

	11.   裝載瓦斯車輛應注意那些事項？(1)注意溫度、濕度、氣壓、通風等，以免引起危險(2)不相容之危險物品或貨物不得同車裝運(3)車輛依規定應設有合格滅火器(4)以上皆是。 
	4

	12.   可燃性高壓氣體處理場所之位置、構造、設備及安全管理下列何者為非？(1)應設於建築物之高層 (2)牆壁應為防火構造 (3)不得使用火源。
	1

	13.   依消防法規定，液化石油氣容器應定期檢驗，零售業者應於檢驗期限屆滿前，將容器送經中央主管機關登錄之(1)容器檢驗機構(2)分裝場(3)消防局(4)勞動檢查機構 實施檢驗，經檢驗合格並附加合格標示後，始得繼續使用，使用年限屆滿應汰換之。
	1

	說明：依消防法第15條之4規定，零售業者應於檢驗期限屆滿前，
      將容器送經中央主管機關登錄之容器檢驗機構實施檢驗。
	

	[bookmark: __DdeLink__6117_1958072123]14.   液化石油氣儲存場所設置位置與液化石油氣販賣場所距離不得超過5公里。但設有圍牆防止非相關人員進入，並有24小時專人管理者，其距離得為(1)15公里(2)20公里(2)25公里(2)30公里 內。
	2

	15.    使用液化石油氣之瓦斯器具，其瓦斯漏氣警報器應安裝於(1)器具上方(2)器具兩側(3)器具下方(4)器具外殼。
	3

	說明：因瓦斯比重比空氣重，洩漏時會蓄積於下方，故瓦斯漏氣警報器應安裝於瓦斯器具下方。
	

	16.   下列何者為瓦斯外洩緊急處置要領「禁、關、推、離」步驟內容：(1)禁止開、關任何電器，以免產生火花(2)關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關閥(3)輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去(4)以上皆是。
	4

	17.   目前中油公司供應之液化石油氣(LPG)的比重約為(1)2.8 (2)1.6 (3)0.6 (4)0.4。
	2

	18.   依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」規定，為釐清責任歸屬，並供緊急連絡，瓦斯行之經營者應於容器明顯位置標示可供辨識之(1)商號(2)電話(3)商號及電話。
	3

	19.   瓦斯行設置位址之規定，係依都市計畫法第34條，不得設於哪種區(1)商業區(2)工業區(3)住宅區。
	3

	20.   液化石油氣容器串接使用場所，串接使用量以多少公斤為限(1)500 (2)800 (3)1000 (4)1200公斤。
	3

	21.   經營液化石油氣經銷、分裝或零售業務者，違反石油管理法有關氣源流向供銷資料之申報或備置、灌裝或銷售重量之容許誤差範圍、零售價格之資訊揭示規定，可處新臺幣(1)5萬元至25萬元(2)10萬元至50萬元(3)15萬元至75萬元(4)3萬元至15萬元罰鍰，並命其限期改善。
	2

	說明：違反石油管理法第19條之1有關氣源流向供銷資料之申報或備置、灌裝或銷售重量之容許誤差範圍、零售價格之資訊揭示等，依同法第47條規定可處新臺幣10萬元至50萬元罰鍰。
	

	22.  依「道路交通管理處罰條例」裝載危險物品未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌者，處汽車所有人新臺幣(1)1千元以上3千元以下(2)2千元以上6千元以下(3)2千元以1萬元以下(4)3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。
	4

	說明：依「道路交通管理處罰條例」第29條規定，裝載危險物品，未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌、運送人員未經專業訓練合格或不遵守有關安全之規定，可處汽車所有人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。
	

	23.   依「道路交通安全規則」規定，車輛裝載危險物品應遵守(1) 申請臨時通行證(2)車頭及車尾應懸掛布質三角紅旗之危險標識，每邊30公分以上(3)裝載危險物品車輛之左、右及後方應黏貼危險物品標誌及標示牌，並攜帶滅火器及個人防護裝備(4)以上皆是。
	4

	24.   瓦斯本身是一種無色、無味、無臭且無毒的氣體，但因其易燃的特性易因火源引燃，就有可能發生爆炸並造成傷亡。故當發現下列何種情況務必提高警覺?(1)聞到不尋常的臭味(2)聽到氣體外洩的嘶嘶聲(3)使用瓦斯時有頭暈的感覺(4)以上都有可能存在危險。
	4

	25.   為確保危險物品運送人員具備足夠的安全知能，減少交通事故的發生及危險物品災害之預防、應變與通報，需有(1)運送危險物品訓練證明書(2)防火管理人訓練證明書(3)人力資源訓練證明書(4)資訊訓練證明書。
	1

	26.   液化石油氣零售業安全技術人員訓練初訓課程，包含(1)液化石油氣容器(2)容器閥(3)調整器及配管(4)以上皆是 等之檢測方法。
	4

	27.   液化石油氣無色、無毒、易燃、易爆，供應家庭使用之液化石油氣皆添加(1)臭味劑(2)芳香劑(3)本身異味，有漏氣即可察覺。
	1

	28.   依「液化石油氣零售業安全技術人員訓練專業機構登錄及管理辦法」規定，取得安全技術人員資格者，應自初訓結束之日起，(1)每1年(2)每2年(3)每3年 至少接受複訓1次。
	2

	29.   可以用刷子將肥皂水輕輕塗抹在疑似瓦斯漏氣處，觀察(1)有氣泡或氣泡變大(2)沒有氣泡(3)有彩虹色水漾 即為漏氣的警訊；切勿用點火的方式檢驗瓦斯是否外洩，以免引起爆炸。
	1

	30.  消費者購買液化石油氣使用同一容器逾1年返還者，瓦斯業者得向消費者收取容器使用費(1)不得逾200元(2)不得逾400元(3)不得逾500元。
	1

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」第9點規定，消費者購買液化石油氣使用同一容器逾1年返還者，瓦斯業者得收取容器使用費，不得逾200元。
	

	31.  消費者不再繼續使用液化石油氣時，應將供應設備歸還瓦斯業者，瓦斯業者應將保證金(1)不用退還(2)全數無息(3)300元加計利息 退還予消費者。但供應設備遺失，或供應設備非屬瓦斯業者所有者，不在此限。
	2

	32.  應經常檢查瓦斯爐具軟管，最好每(1)1-2年(2)4-5年(3)6-10年(4)11-20年即予更換。
	1

	33.  發生瓦斯外洩的原因：(1)器具故障：瓦斯爐具故障，或是瓦斯皮管磨損、老舊、遭老鼠咬破(2)人為疏失：瓦斯未確實關閉，以致瓦斯不斷外洩，並遭火源引燃(3)孩童把玩：兒童出於好奇，可能在大人未注意下，玩弄瓦斯開關，意外讓瓦斯外洩(4)以上皆有可能發生瓦斯外洩。
	4

	34.  液化石油氣零售業安全技術人員執行用戶安全檢測服務，應備置用戶安全檢查表，記載(1)用戶之姓名或名稱(2)地址及檢查結果等(3)以上二種都要(4)依用戶意見。
	3

	35.  瓦斯業者應將使用供應設備及消費設備正確操作方法及應行注意安全事項，於供氣前以(1)口頭(2)書面資料(3)手機簡訊 告知消費者，消費者應遵照瓦斯業者所提供之操作方式及注意事項使用。
	2

	36.  依「液化石油氣儲存場所管理要點」規定，液化石油氣販賣場所與儲存場所不在同一直轄市、縣（市）者，液化石油氣儲存場所證明書應由該 (1)儲存場所(2)販賣場所(3)分裝場(4)容器檢驗機構  所轄直轄市、縣（市）政府核發，並副知販賣場所轄區直轄市、縣（市）政府。
	1

	37.  依「液化石油氣儲存場所管理要點」規定，直轄市、縣（市）政府核發液化石油氣儲存場所證明書後，應造冊列管，並於每年(1)1月及7月(2)2月及8月(3)3月及9月(4)6月及12月 辦理資料校正。
	4

	38.  依「液化石油氣儲存場所管理要點」規定，液化石油氣儲存場 
   所證明書經廢止者，儲存場所及販賣場所管理權人應於(1)10日(2)20日(3)30日(4)60日 內將證明書送繳轄區直轄市、縣(市)政府；逾期未送者，直轄市、縣(市)政府逕行公告註銷。
	2

	39.  瓦斯業者應於營業場所(1)明顯處揭示氣價(2)不標示(3)商業機密不得告知，消費者對交易氣價有疑義時，瓦斯業者應妥為說明。如採重量計價者，瓦斯業者應以公斤為單位揭示氣價；採氣量計價者，瓦斯業者應以度為單位揭示當月及過去二個月之氣價。
	1

	40.  為確保勞工及公共安全，分裝場 (1)可以(2)不可以(3)非抽查時間可以 對逾期鋼瓶或未檢驗合格之鋼瓶灌裝液化石油氣，否則依消防法第42條處理並通報勞檢單位。因而釀成事故影響公共安全者，依公共危險罪嫌移送法辦。
	2

	41.   瓦斯行如僅供辦公聯絡處所使用，其液化石油氣儲存量應比照(1)家庭(2)餐廳(3)營業(4)KTV 之備用量，不得超過40公斤。
	1

	42.  瓦斯行違反安全管理規定者，即依消防法第42條規定裁處新臺幣2萬元以上30萬元以下之罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得連續處罰，並得予以(1)10日(2)20日(3)30日(4)60日 以下停業或停止使用之處分。
	3

	43.  液化石油氣容器係指供家庭或營業場所使用，其容量為2、4、10、16、18、20及50公斤(1)以上敘述正確(2)沒有2公斤容器(3)沒有4公斤容器(4)沒有50公斤容器。
	1

	44.  按「家用液化石油氣供氣定型化契約」規定，採氣量計價者，如經瓦斯業者勘查氣量計無異常，惟消費者仍有疑慮時，應由瓦斯業者出具符合度量衡專責機關要求之勘查紀錄，向度量衡專責機關申請鑑定，鑑定會同拆換表時，氣量計由(1)用戶(2)瓦斯業者(3)保險業者 負責更換。
	2

	45.  瓦斯器具中，主要為防止燃燒器未燃瓦斯洩出的裝置是(1)熄火安全裝置(2)防止過熱安全裝置(3)防止超壓裝置(4)防止空燒裝置。
	1

	46.  瓦斯器具自動熄火安全裝置，可以使用下列何種方式？(1)油壓(2)彈簧(3)熱電偶式(4)電熱器。
	3

	47.  國家標準（CNS）規定，家庭用瓦斯器具液化石油氣使用最高壓力為多少㎜H2O？(1)200 (2)280 (3)330 (4)600。 
	3

	48.  「經營家用液化石油氣零售事業者資料申報作業辦法」明定瓦斯行供氣檢查事項包含(1)燃氣用軟管更換日期(2)調整器及燃氣用軟管測漏(3)以上皆是，瓦斯行應落實供氣檢查及申報作業，以預防瓦斯配管破損劣化導致事故。
	3

	49.  一般瓦斯燃燒每1000kcal所需實際空氣量約為多少立方公尺(1)0.5(2)1.26(3)3(4)4.26。 
	2

	50.  液化石油氣零售業安全技術人員訓練初訓不得少於(1)12(2)16 (3)24 (4)8 小時。
	2

	51.  在正常的情況下，下列何種類型的建築物密閉性最佳，而在室內安裝瓦斯器具時應特別注意其排換氣之條件(1)鋼筋混凝土造(2)磚造(3)土石造(4)木造。 
	1

	52.  瓦斯爐焰口被污物阻塞時的情形為何：(1)火焰短小(2)火焰焰口邊阻塞，甚至完全阻塞，火焰紅色(3)火焰參差不齊(4)以上皆是。
	4

	53.  瓦斯燃燒時之火焰，呈何種顏色時為佳？(1)紅色(2)橙色(3)綠色(4)藍色。
	4

	54.  鋼瓶裝卸容器閥時，人員最安全位置應在閥出口之(1)左方(2)右方(3)前方(4)後方。 
	4

	55.   下列何者鬆脫時會使鋼瓶開關中心軸衝出發生意外？(1)彈簧(2)安全閥(3)填函螺帽把手。
	3

	56.  液化石油氣燃燒後所產生廢氣中，下列何者濃度須有嚴格管制
     標準？(1)H2O (2)CO2 (3)CO (4)CO3。
	3

	57.  熱電偶式熄火安全裝置，當火焰熄滅時，其安全裝置(1)立即作動(2)需要一段時間後作動(3)作動時間和使用瓦斯種類有關(4)作動時間和使用水溫有關。
	2

	說明：燃氣爐具安全熄火裝置，主要是利用常備性不斷電的電力來源讓爐具關閥，避免燃氣爐具因主電源斷電而無法關閥的情況，提高燃氣爐具的安全性。該安全熄火裝置包含一熱電偶電磁閥、一點火控制器、一關閥控制器、一充電電容以及一主電源電路，當爐具啟動讓點火控制器進行點火時，該熱電偶電磁閥開閥後經爐火加熱產生電流持續保持開閥的狀態，同時，該主電源電路對充電電容充電；當關閥控制器接收一關閥信號或主電源電路斷電時，由該充電電容放電使熱電偶電磁閥關閥熄火，避免主電源斷電而無法關閥的情況，提高燃氣爐具的安全性。
	

	58.  除供排氣設備外，若將瓦斯器具分為下列4種裝置所構成，則導火燃燒器屬於(1)點火裝置(2)控制裝置(3)燃燒裝置(4)安全裝置。
	1

	59.  除供排氣設備外，若將瓦斯器具分為下列4種裝置所構成，則壓差盤屬於(1)點火裝置(2)控制裝置(3)燃燒裝置(4)安全裝置。
	2

	60.  除供排氣設備外，若將瓦斯器具分為下列4種裝置所構成，則火焰感應針屬於(1)點火裝置(2)控制裝置(3)燃燒裝置(4)安全裝置。
	4

	61.  若瓦斯器具係僅由點火、控制、燃燒及安全等4種裝置所構成，則下列何者不屬於點火裝置的零組件？(1)點火針(2)壓電素子(3)感溫器(4)變壓線圈。
	3

	62.  下列何者無法作為使空氣流動的原動力？(1)機械力(2)風力(3)溫差(4)光線。
	4

	63.  下列何者非為自然換氣方法？(1)室內外溫差法(2)室內換氣扇法(3)室外風力法(4)室外空氣渗透法。
	2

	64.  下列何者是燃燒必要之氣體？(1)H2(2)CO(3)CO2(4)O2。
	4

	65.  利用機械方式使之產生空氣流動而進行換氣稱為(1)強制換氣(2)自然換氣(3)溫度換氣(4)風力換氣。
	1

	66.  供給燃燒器具之壓力太高而空氣不足容易產生何種有害氣體？(1)CO(2)SO2(3)NO(4)N2。
	1

	67.  熱交換器是熱水器的何種裝置？(1)點火裝置(2)燃燒裝置(3)熱交換裝置(4)安全裝置。
	3

	68.  瓦斯爐使用中熄火或母火點不著以前，主燃燒器之瓦斯閥塞不開啟之安全裝置稱為(1)熄火安全裝置(2)防止過熱裝置(3)防止超壓裝置(4)防過大風壓安全裝置。
	1

	69.  1桶瓦斯對2組以上瓦斯器具使用時需要(1)1(2)2(3)3(4)4 組調整器。
	2

	70.  室內熱空氣由上部空隙逸出室外，同時由下部空隙吸入外面冷空氣時稱為(1)風力換氣(2)排氣管換氣(3)溫度差作用換氣(4)強制換氣。
	3

	71.  瓦斯器具漏氣，室內充滿瓦斯時，首先應採取下列何種緊急措施？(1)檢查瓦斯器具漏氣處，關閉容器閥，並打開門窗，使瓦斯飄散室外(2)打開抽風設備，將瓦斯抽出室外(3)打開電風扇，使室內空氣流通(4)點火測試。
	1

	72.  利用二種金屬片的溫度而產生膨脹而變形反彈方式的過熱裝置稱為(1)雙金屬片方式(2)溫度保險絲(3)火焰感應針(4)逆起電力式。
	1

	73.  燃氣軟管之耐壓性能不得有何情形？(1)洩漏或局部膨脹等異狀(2)低溫彎曲時不得發生龜裂(3)外層之靜態臭氧劣化試驗不得發生龜裂現象及抗拉試驗不得有鼓起等異狀(4)以上皆是。
	4

	74.  室內供排氣器具，須具備何種條件？(1)有廢氣之排放口(2) 有空氣之進入口(3)有能啟動空氣流動之動力(4)以上皆是。
	4

	75.  能使空氣流動之動力有那些？(1)靠風力換氣(2)利用排氣管換氣(3)利用溫度差之作用換氣(4)以上皆是。
	4

	76.  以下那一種燃料不屬於液化石油氣?(1)丙烷(2)正丁烷(3)異丁烷(4)乙烷。
	4

	77.  氧化焰是有過量氧氣的環境下產生的火焰。在本生式燃燒的火
     焰，有氧化焰之稱的是(1)內焰(2)外焰(3)焰芯。
	2

	78.  容器有深度(1)0.5 (2)0.6 (3)0.8 (4)1.0 mm以上之傷痕、腐蝕或凹痕者禁止使用。
	3

	79.  一位成人靜坐時每小時需呼吸空氣量約0.48 m³，目前家用瓦斯熱水器燃燒時需要每小時24 m³空氣量助燃時，大約等於多少位成人的呼吸量(1)30 (2)40 (3)50 (4)60。所以使用瓦斯爐具時應保持通風良好，避免一氧化碳中毒。
	3

	說明：24除以0.48等於50。
	

	80.  如果LPG桶內裝的是丙烷和丁烷各半時，那麼從滿桶開始使用到完，其間兩者含量的變化如何 (1)丙烷沸點較低較先氣化，因而先消耗的也較多;後期桶底較多是丁烷(2)丙烷比重較大，大多沉在桶底，因而先消耗較多的是丁烷;後期桶底較多是丙烷(3)丁烷蒸氣壓較大較先蒸發，因而先消耗的也較多;後期桶底較多是丙烷(4)兩者之沸點、比重及蒸氣壓都很接近，因而自始至終兩者之消耗量並無太大之差異。
	1

	 81.  依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，瓦斯業者販售之液化石油氣，其品質應符合國家標準，瓦斯業者並(1)應投保(2)不需投保(3)自行決定 公共意外責任保險。
	1

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」第2點規定，瓦斯業者應投保公共意外責任保險。
	

	82.  依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，採氣量計價者，供氣期間瓦斯業者應配合度量衡機關辦理氣量計檢查作業及(1)付費(2)免費(3)部分負擔 換裝檢定合格之氣量計。
	2

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」第7點規定，供氣期間瓦斯業者應配合度量衡機關辦理氣量計檢查作業及免費換裝檢定合格之氣量計。
	

	83.   依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，採氣量計價者，消費者或瓦斯業者如認為氣量計有失準確時，如經瓦斯業者勘查氣量計無異常，惟消費者仍有疑慮時，應由瓦斯業者出具符合度量衡專責機關要求之勘查紀錄，向度量衡專責機關申請鑑定，其鑑定費用由(1)業者(2)消費者(3)雙方 負擔，並於申請鑑定時繳付之。
	2

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」第8點規定，瓦斯業者出具符合度量衡專責機關要求之勘查紀錄，向度量衡專責機關申請鑑定，其鑑定費用由消費者負擔。
	

	84.   使用活動扳手鎖緊液化石油氣用調整器時，轉動方向為 (1)固定端順時針方向(2)固定端逆時針方向(3)不管制。
	1

	85.  何者非液化石油氣成份(1)乙烷(2)丙烷(3)丁烷(4)丁烯。
	1

	86.  何者非液化石油氣特性(1)易爆(2)易燃(3)無味(4)有異味。
	4

	87.  液化石油氣比重(1)較空氣重(2)較空氣輕(3)一樣。
	1

	88.  液化石油氣適用何種滅火劑(1)化學乾粉(2)二氧化碳(3)水霧(4)以上皆是。
	4

	89.  液化石油氣與眼睛接觸，應先如何處理(1)冰水沖洗眼睛15分鐘以上(2)溫水沖洗眼睛15分鐘以上(3)熱水沖洗眼睛15分鐘以上(4)直接緊急送醫。
	2

	90.  下列何種氣體比較不容易燃燒(1)氫氣(2)LPG(3)乙炔。
	2

	91.  辛烷值表示抗爆震之性能，下列之辛烷質何者最低(1)汽油(2)丙烷(3)丁烷。
	1

	92.  天然氣比重(1)較空氣重(2)較空氣輕(3)一樣。
	2

	93.  防止液化石油氣洩漏或不當操作導致火災、爆炸等災害發生，首重應落實相關(1)教育訓練(2)自動檢查(3)防護器具準備(4)以上皆是。
	4

	94.  液化石油氣氣化後之重量約為空氣(1)1.2(2)1.5(3)2(4)2.5 
     倍，因此漏氣時，易滯留在低窪處或角落。
	2

	95.  當空氣中液化石油氣濃度達(1)1.95~9% (2)4~11.5%(3)6~19.5% (4)8~20%，遇到火源便會產生燃燒或爆炸。
	1

	96.  瓦斯燃燒時，碳(C)和空氣中的氧(O2)生成二氧化碳(CO2)，如果(1)通風不良(2)空氣不夠(3)以上皆是，容易產生一氧化碳。
	3

	97.   一般來說空氣流通氧氣正常時，下列何者非爐子的正常反應(1)內焰淡青色(2)外焰紫藍色(3)火焰強(4)火焰黃色 。
	4

	98.   空氣流通過多時，通常爐子的反應為(1)逆火(2)短而跳動(3)易被吹熄(4)以上皆是。
	4

	99.   當爐火出現(1)紅色或橘黃色(2)藍色(3)透明狀態，表示瓦斯燃燒不完全、容易造成瓦斯浪費，有可能是瓦斯爐爐嘴的火孔積碳阻塞，應適時清潔。
	1

	100.  瓦斯調整器內含有金屬和橡膠零件，瓦斯桶存放於室外如未適當防曬遮雨，容易導致瓦斯調整器的橡膠接環與墊片老化，螺絲也較容易生鏽，造成氣密效果衰退。若瓦斯調整器螺絲生鏽、橡膠白化或失去彈性，或是瓦斯調整器周邊出現瓦斯味，應(1)更換瓦斯調整器(2)放置不理(3)再繼續使用看看。
	1

	101.  吸入液化石油氣在(1)1,000 (2)10,000 (3)100,000 (4)1,000,000 ppm濃度下暴露數分鐘會造成輕度的暈眩，但不會明顯的刺激鼻及咽。
	1

	102.  液化石油氣零售業安全技術人員應定期接受複訓，每次複訓時數不得少於(1)3 (2)6 (3)8 (4)16 小時。
	3

	103.  業者與客戶訂定「家用液化石油氣供氣定型化契約」，下列何者非其功能(1)消費權利義務說清楚(2)瓦斯沒用完不可退費(3)瓦斯使用安全有保障(4)瓦斯品質重量不縮水。
	2

	104.  下列何者為液化石油氣使用安全須知之使用與存放事項(1)容器使用中請保持直立，並請勿使用其他熱源加熱桶身，如泡熱水(2)容器內液化石油氣用完後，仍應緊閉開關，切勿自行移動或傾倒(3)屋外式熱水器應安裝於屋外通風良好處所，以避免發生一氧化碳中毒(4)以上皆是。
	4

	105.  瓦斯業者收取保證金者，應同時提供消費者收據。依「家用液化石油氣供氣定型化契約」規定，容器保證金每支不得低於多少元？(1)400元(2)300元(3)200元(4)100元。
	2

	106.  依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，液化石油氣容器送交用戶，其下次檢驗日期，不得少於(1)10 (2)15 (3)20 (4)30 天 安全使用期限。
	1

	107.  國家標準規範液化瓦斯用器具之燃氣壓力為280±50 mmH2O（水柱壓力），因此宜配合使用 R280調整器（其出口壓力為280 mmH2O）。若錯誤搭配過高壓力規格之調整器（例如R500調整器，其出口壓力為500 mmH2O），將導致瓦斯(1)不完全燃燒 (2)浮火(3)增加CO的產生(4)以上皆是。
	4

	108.  依消防法所處之罰鍰，經限期繳納逾期未繳納者，(1)增加1倍滯納金(2)每2日增加2%滯納金(3)由主管機關移送法院強制執行。
	3

	109.  依「液化石油氣儲存場所管理要點」規定，可燃性高壓氣體儲存場所(1)得放置10支以內逾期容器(2)得放置逾期容器不限支數(3)不得放置逾期容器。
	3

	110.  液化石油氣零售業安全技術人員針對零售業營業場所之液化石油氣容器實施自主檢查，容器外觀不得有顯著(1)損傷 (2)凹痕 (3)腐蝕變形 (4)以上皆是 等漏氣之虞情形。
	4

	111.  液化石油氣零售業安全技術人員執行業務時，下列何者非應出示證件(1) 液化石油氣零售業安全技術人員訓練合格卡(2)零售業發給之執行職務證明(3)駕照。
	3

	112.  家用液化石油氣供氣定型化契約審閱期間至少(1)3(2)7 (3)15 (4)30日。
	1

	113.  瓦斯業者販售之液化石油氣，其品質應符合 (1)CNS (2)JIS (3)SAE (4)DIN 國家標準，且重量應符合液化石油氣容器重量標示，並應投保公共意外責任險。
	1

	114.  依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，容器之購置、檢驗及相關維修等費用由(1)用戶(2)瓦斯行(3)瓦斯行與用戶各占50%(4)瓦斯公會 負擔。
	2

	115.  液化石油氣零售業者應於營業所在地以書面、網路系統、電子資料或其他經中央主管機關公告指定之方式備置及保存容器儲存場所管理等相關資料，並至少保存多少年，以備查核?(1)1年(2)2年(3)3年(4)4年。
	2

	說明：依「經營家用液化石油氣零售事業者資料申報作業辦法」第7 
      條規定，零售業者備置之相關資料應至少保存2年。
	

	116.  液化石油氣零售業者應備置相關資料，並定期向轄區(1)環保 (2)社會(3)地政(4)消防 機關申報。
	4

	117.  液化石油氣販賣場所，總儲氣量不得超過(1)40 (2)80 (3)128 (4)150 公斤。
	3

	118.  液化石油氣供營業使用者，備用量不得超過(1)40(2)80(3)128 (4)150 公斤。
	2

	119.  液化石油氣供家庭使用者，備用量不得超過(1)40(2)80(3)128 (4)150 公斤。
	1

	120.  液化石油氣儲存場所之溫度應經常保持攝氏(1)25(2)40(3)50 (4)60 度以下，並有防止日光直射措施。
	2

	121.  使用液化石油氣容器連接燃氣設施之場所，下列何者非必備(1)自動撒水設備(2)嚴禁煙火(3)氣體漏氣警報器(4)滅火器。
	1

	122.  如遇瓦斯氣爆造成皮膚燒燙傷，處理步驟正確順序為何？(a)送：盡速送往鄰近醫院治療、處理(b)沖：用流動的自來水沖洗傷口15～30分鐘，降低皮膚表面熱度或以用冷敷替代(c)脫：在水中小心剪開或去除傷口上附著的衣物(d)泡：持續以冷水浸泡傷口15～30分鐘(e)蓋：覆蓋乾淨的浸溼衣物、毛巾或無菌棉布在傷口上。
      (1)eabcd (2)bcdea (3)cbdea (4)abcde。
	2

	說明：造成皮膚燒燙傷，應按「沖脫泡蓋送」口訣處理，愈早沖洗傷
     口復原愈好。
	

	123.  一般家庭所用之容器，大致以(1)4 (2)10 (3)20 (4)50公斤數量最多。
	3

	124.  常溫常壓下，日夜溫差下的熱脹冷縮，會使灌裝飽滿的液化石油氣容器每天產生約(1)0.1% (2)0.5% (3)1.5% (4)2.5% 的洩漏量，因此儲存液化石油氣容器場所必須通風良好。
	2

	125.  一般消費者用之液化石油氣燃燒器具設計都是按供給壓力為(1)100~200 (2)230~330 (3)300~400 (4)400~500 mmH2O時最能完全燃燒。
	2

	126.  火焰在燃燒器焰孔的上方有些距離的空間燃燒，稱為浮火。浮火原因有(1)燃燒器使用過久焰孔阻塞，致使燃燒器內壓增高，導致噴出速度增快(2)燃燒室內給排氣不良，二次空氣供給極端減少，導致燃燒速度降低(3)以上皆是。
	3

	127.  瓦斯業者應於簽約前將家用液化石油氣供氣定型化契約內容交付消費者審閱，並為詳細說明。雙方同意訂立契約後，應由(1)業者遵守(2)業者與用戶共同遵守(3)用戶遵守。
	2

	128.  檢查瓦斯是否漏氣，絕對禁止使用哪種檢查方法(1)肥皂水(2)洩漏檢知液(3)氣體偵測器(4)火柴。
	4

	129.  調整器確實保持氣密，搬運中為防鬆動，應由(1)用力迴轉而締緊為度(2)兩三支手指由握把輕輕關緊(3)扳鉗鎖緊。
	1

	130.  容器內沒有瓦斯時，要將閥門關閉。若閥門長時間打開易(1)灰塵飛入損傷O環(2)空氣侵入形成危險的爆炸性氣體(3)海邊潮氣進入容易使鋼瓶容器生鏽(4)以上皆是。
	4

	131.  安全閥是用(1)聚氯乙烯塑膠(2)不銹鋼(3)鍍鋅(4)帆布等護蓋遮蓋好，以防灰塵及雨水之侵入。
	1

	132.  閥門潤滑劑應使用(1)耐液化石油氣滑脂(2)機油(3)牛油(4)黃油。
	1

	133.  裝於容器內的液化石油氣，其壓力變化與(1)容器大小(2)溫度高低(3)容器閥材質(4)密封墊材質 有關。
	2

	134.  液化石油氣消費設備擔任調整壓力重要機能的一種器具是(1)容器閥(2)調整器(3)管件(4)鋼瓶。
	2

	135.  中壓配管指使用壓力為多少kgf/cm2 (1)未滿0.1(2)0.1~1.99 (3)2以上(4)3以上。
	2

	136.  液化石油氣低壓及中壓配管無縫銅管一般均採用管徑8mm、10mm、12mm，壁厚為(1)0.6 (2)0.8 (3)1.0 (4)1.2 mm材料。
	2

	137.  液化石油氣高壓配管無縫銅管主要採用管徑6mm，壁厚為
      (1)0.6 (2)0.8 (3)1.0 (4)1.2 mm之材料。
	3

	138.  為防止漏氣而使用，裝於相互運動之部位者稱為(1)墊圈(2)法蘭(3)凸緣(4)填充劑。
	1

	139.  天然氣主要成分甲烷占90%以上，液化石油氣的主要成分為(1)甲烷(2)乙烷(3)丙烷及丁烷(4)戊烷。
	3

	140.  主要用於低壓部，把手可90°迴轉，閥棒中瓦斯通路與本體瓦斯通路一致，即可關閉瓦斯(1)球閥(2)速啟閥(3)針閥(4)膜式閥。
	2

	141.  可作微量調整，適用於瓦斯流量之調節是(1)球閥 (2)速啟閥 (3)針閥 (4)膜式閥。
	3

	142.  何種材質管不宜用於屋外或接在磚瓦牆上使用(1)鉛(2)銅(3)不銹鋼(4)鑄鐵。
	1

	143.  為防止生銹與腐蝕，地下配管應加塗裝，以資保護，(1)煤炭(2)焦炭(3)灰渣(4)以上皆是 具有促進管面腐蝕的作用，應予隔離。
	4

	144.  橡膠管與金屬管之連結，橡膠管套接之長度應為金屬直管直徑之(1)1 (2)1.5 (3)2 (4)2.5 倍以上，且接續處須用管帶締緊，防止其脫落。
	2

	145.  配管若需穿過牆壁時，於壁上所需鑿孔尺寸，通常為管外徑加(1)5 (2)10 (3)12 (4)15  mm之寬度。
	3

	146.  專供管及螺旋配合的器具使用是何種鉗?(1)六角鉗(2)帶鉗(3)皮鉗(4)管鉗。
	4

	147.  LPG輸氣管銜接之螺紋至少要(1)2(2)3(3)4(4)5牙 以上，並須氣密不漏。
	4

	148.  LPG輸氣管配管工事(進行至調整器入口)完了後，要用(1)氮氣(2)氫氣(3)二氧化碳(4)一氧化碳 氣體或空氣作氣密試驗，試驗壓力應為18 kg/cm2以上，並至少能保持5分鐘。接頭部分須以肥皂水等檢查液塗布，以判定有否漏氣。
	1

	149.     液化石油氣安全技術人員對於用戶處所之供氣設備，每(1)3個月(2)半年(3)1年(4)2年 提供一次安全檢測服務，並代為檢測燃氣設備。檢查有無漏氣、橡皮管劣化狀態、燃燒器具之裝置狀況與燃狀態是否正常等。
	4

	150.  液化石油氣是一種碳氫化合物，燃燒後廢氣若不以排氣管將之排出屋外，可能會導致(1)水蒸氣凝結銹蝕家具(2)大量的CO滯留使人呼吸困難(3)產生毒性CO(4)以上皆是。
	4

	151.  根據美國防火協會之規定，安裝於屋內之燃燒器，其機能每小時產生(1)50 (2)100 (3)126 (4)150 kcal以上者，須裝排氣管，將廢氣排至室外。
	3

	152.  單一瓦斯器具所接續之排氣管或煙囪，必須要有逆風防止器之裝置，惟認可之設計則不在此限。為使排氣管具有排氣之能力，其管徑最好要(1)1 (2)1.5 (3)2 (4)2.5 吋以上。
	3

	153.  液化石油氣容器閥係(1)財政部(2)內政部消防署(3)經濟部標準檢驗局(4)勞動部職業安全衛生署 所規範應施檢驗商品。
	3

	154.  含(1)甲烷(2)乙烷(3)戊烷(4)丁烷 多的液化石油氣常因空氣不足而導致不完全燃燒，此點必須特別注意。 
	4

	155.  依「經營家用液化石油氣零售事業者資料申報作業辦法」規定，零售事業者資料備置總表應記載事項包含：(1)液化石油氣分裝場業者灌裝證明資料(2)安全技術人員管理資料(3)投保公共意外責任保險之證明文件(4)以上皆是。
	4

	156.  液化石油氣瓦斯爐發生黃紅色火焰，乃是(1)LNG(2)空氣(3)瓦斯(4)LPG 量不足所致。
	2

	157.  當瓦斯自火口流出之速度大於燃燒速度時，就會發生(1)黃火 (2)紅火(3)逆火(4)浮火 現象。
	4

	158.  瓦斯的燃燒速度要是比自火口流出之速度大時，或是燃燒速度一定而瓦斯流出速度變小時，火焰就不在靠近火口的適當位置，而會侵入燃氣器之內部，甚至改在瓦斯噴嘴先端燃燒，這種情形稱之為(1)黃火(2)紅火(3)逆火(4)浮火 現象。
	3

	159.  容器串接使用場所係指使用液化石油氣作為燃氣來源，其串接使用量達多少公斤以上(1)40 (2)80 (3)100 (4)120公斤。
	2

	說明：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第7條規定，液化石油氣容器串接使用量達80公斤以上場所即為容器串接使用場所。
	

	160.  下列何者非因管件摩擦而來之壓力損失(1)流速(2)配管大(3)流體性質及配管內壁狀態(4)管外徑平滑性。
	4

	161.  摩擦壓力損失與流速之(1)平方成正比(2)成正比(3)次方成反比(4)成反比。
	1

	162.  摩擦壓力損失與管長(1)平方成正比(2)成正比(3)次方成反比 (4)成反比。
	2

	163.  儘量避免將配管埋沒於地下，若不得已時，也應在埋沒前進行規定壓力以上之氣密試驗，確定沒有缺陷之後，塗以煤焦油，藉而防止腐蝕，再埋入土中。埋設之際，配管周圍應覆以砂，並應埋於距地面(1)300mm以下(2)400mm以下(3)500mm以下 (4)600mm以上1000mm以下 之深度。
	4

	164.  容器閥氣密性能測試，採閥內部加以耐壓試驗壓力3至5倍之壓力時，一般為(1)5(2)10(3)15(4)18.6 kg/cm2，將閥閉上，灌裝口要能不漏氣才行，若將灌裝口封閉，而閥開啟，則填函部不可洩漏。
	4

	165.  液化石油氣零售業者在新舊容器更換之時應作洩漏檢查，接著每(1)半年(2)1年(3)2年(4)3年 至少應作一次使用中調整器之性能檢查。
	3

	166.  調整器檢驗若認為有異常，最佳處理方式應(1)速予換上新品 (2)維修(3)繼續使用待出狀況再行處理。
	1

	167.  液化石油氣容器有(1)鋼裙腐蝕變形(2)損傷顯著(3)無法直立者(4)以上皆是 ，禁止使用。
	4

	168.  因家用液化石油氣供氣定型化契約涉訟時，雙方合意以(1)地方法院(2)高等法院(3)最高法院 為第一審管轄法院，但不排除消費者保護法或民事訴訟法之小額訴訟管轄法院之適用。
	1

	169.  依家用液化石油氣供氣定型化契約規定，零售業者對瓦斯用戶留存之個人資料負有保密義務，非經瓦斯用戶書面同意，零售業者 (1)不得對外揭露或為契約目的範圍外之利用(2)應依相關法令規定保護之(3)不得交由第三方使用(4)以上皆是。
	4

	170.  1公升液化石油氣揮發後，能變成(1)10(2)100(3)250(4)500 公升以上的氣體。
	3

	171.  用戶燃氣設備有安全上疑慮，安全技術人員應(1)告知用戶改善建議 (2)向當地消防機關通報 (3)以上皆要。
	3

	172.  依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，消費者購買液化石油氣使用同一容器逾2年返還者，瓦斯業者得向消費收取容器使用費，不得逾(1)400元(2)300元(3)200元(4)100元。
	1

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」第9點規定，使用同一容器逾2年返還者，瓦斯業者得收取容器使用費，不得逾400元。
	

	173.  零售業者與用戶訂定液化石油氣定型化契約，是保障(1)政府 (2)業者(3)業者與用戶(4)液化石油氣安全技術人員 權益。
	3

	174.  經營家用液化石油氣零售事業者容器儲存場所管理資料，內容需包括(1)名稱(2)核准字號(3)地址(4)以上皆是。
	4

	175.  依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，消費者使用之消費設備或消費設備安裝場所不符安全規定，或供應設備擺放位置不符安全規定，前述情形可歸責於消費者時，經瓦斯業者定相當期限通知改善，期限屆滿消費者仍未改善，瓦斯業者(1)得終止契約(2)不得終止契約(3)置之不理。
	1

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」第11點規定，消費者使用之消費設備或消費設備安裝場所不符安全規定，或供應設備擺放位置不符安全規定，前述情形可歸責於消費者時，經瓦斯業者定相當期限通知改善，期限屆滿消費者仍未改善，瓦斯業者得終止契約。
	

	176.  瓦斯容器閥門灌裝口之螺旋，均為(1)左旋(2)右旋(3)方形(4)29度螺紋，與一般慣用螺紋不同。
	1

	177.  瓦斯業者無正當理由延誤供氣達(1)1 (2)2 (3)3 (4)4小時 以上，消費者得終止家用液化石油氣供氣定型化契約。
	2

	178.  依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，採重量計價者，瓦斯業者回收容器時，應量秤容器內殘餘液化石油氣量，並以回收容器當日之交易價格，(1)不退還(2)按比例退還(3)申訴後再退還 消費者未使用之氣價。
	2

	說明：依「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」第10點規定，採重量計價者，應量秤容器內殘餘液化石油氣量，並以當日價格，按比例退還消費者未使用之氣價。
	

	179.  家用液化石油氣供氣定型化契約之瓦斯用戶因過失而未依一般之使用方法使用容器，或未善盡容器保管責任，致容器毀損、變更或滅失者，瓦斯用戶(1)應負(2)不負(3)與瓦斯行商量由瓦斯行負擔部分 損害賠償責任。
	1

	180.  容器串接使用場所之燃氣用軟管，下列敘述何者正確？(1)長度不得超過2公尺，且最小彎曲半徑為90毫米以上，不得扭曲及纏繞(2)超過1.8公尺，應設置串接容器之燃氣導管(3)燃氣用軟管及燃氣導管不需符合國家標準(4)銜接處不用裝防止脫落裝置。
	2

	說明：依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條之1第1項第1款第6目規定：「燃氣用軟管長度不得超過1.8公尺，且最小彎曲半徑為110毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過1.8公尺，應設置串接容器之燃氣導管。燃氣用軟管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。」
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